附件2

YY 0104-2018《三棱针》医疗器械行业

标准第1号修改单

（自发布之日起实施）

一、4.4 针尖穿刺力中

“三棱针的针尖应锋利，其最大穿刺力”修改为：应小于3.8N。